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Dental Model Resin
SIKKERHEDSDATABLAD
          MSDS-kode: DT/MDQ-C-RDMS-009
          Oprettelsesdato: 13. august 2021
          Revisionsdato: 17. oktober 2023
Retningslinjer for revision: Opdater nogle oplysninger
Hangzhou SHINING 3D Dental Technology Co., Ltd.
Lagerkode:830978
AFSNIT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af virksomheden 
1.1 Produktidentifikator 

Engelsk produktnavn: Dental Model Resin

Engelsk produktkode: DM11/DM12/DM15/DM05/DM03/WP01

Kinesisk kemisk betegnelse: 光敏聚合物树脂

Engelsk kemisk betegnelse: Photopolymer Resin
Produktkode: Ikke tilgængelig.

Produktbeskrivelse: En blanding af akryl- og methacrylsyreestere, fotoinitiatorer, et proprietært pigment og en additivpakke. 
Andre identifikationsmidler: Ikke tilgængelig.
1.2 Identificerede relevante anvendelser af stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 
Identificerede anvendelser: Fotopolymerharpiks til 3D-printere i AccuFab-serien.
1.3 Oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet 

Firma: Hangzhou SHINING 3D Dental Technology Co., Ltd.

Adresse: 9-5-2, Tri-River Valley,Wenyan Street, Xiaoshan, Hangzhou, Zhejiang, Kina.
E-mail: cnsales@shining3d.com
MSDS-kode: DT/MDQ-C-RDMS-009

1.4 Nødtelefonnummer 
Telefon: +86-0571-82999589

Åbningstider: 24/7
AFSNIT 2: Identifikation af farer 
2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Produktdefinition: Blanding. 
Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS] 
Akut toksicitet - Oral, kategori 4

Alvorlig øjenskade, kategori 1

Hudsensibilisering, kategori 2 

Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering, kategori 2

Produktet er klassificeret som farligt i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer. 
Se afsnit 16 for den fulde ordlyd af ovenstående H-sætninger. 

Se afsnit 11 for mere detaljerede oplysninger om helbredsvirkninger og symptomer. 
2.2 Etiketelementer 
Farepiktogrammer:
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Signalord: Fare    

Faresætninger:
H318       Forårsager alvorlig øjenskade.

H315       Forårsager hudirritation.

H302       Farlig ved indtagelse.    
H317       Kan forårsage allergisk hudreaktion. 

H373       Kan forårsage organskader (angiv alle berørte organer, hvis de kendes) ved længerevarende eller gentagen eksponering (angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej).
H412       Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.  
Sikkerhedssætninger – Forebyggelse:
P260        Indånd ikke dampe. (kun uhærdet materiale)

P264        Vask grundigt efter brug.    
P270        Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

P272        Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. 

P273        Undgå udledning til miljøet.  
P280        Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
Reaktion:
P301 + P312        I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.

P302 + P352        VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.    
P305 + P351 + P338        VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.   Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P333 + P313        Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.

P362 + P364        Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.

P314        Søg lægehjælp ved ubehag.

Opbevaring: Finder ikke anvendelse.  
Bortskaffelse: P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale/regionale/nationale forskrifter 

Farlige indholdsstoffer methacrylerede monomerer, methacrylerede oligomerer, fotoinitiatorer.  

Supplerende mærkningselementer: Finder ikke anvendelse.
Bilag XVII - begrænsninger for fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, blandinger og genstande: Finder ikke anvendelse.
Særlige emballagekrav 

Beholdere, der skal være forsynet med børnesikrede lukninger: Finder ikke anvendelse.
Følelig fareadvarsel: Finder ikke anvendelse.

2.3 Andre farer 
Andre farer, der ikke medfører klassificering: Ingen kendt.  
AFSNIT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger: Blanding

	Produkt-/indholdsstofnavn
	Identifikatorer
	Sammensætning (%)
	Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] 

	Methacrylerede monomerer
	(Patent)
	10-70
	Farlig ved indtagelse. 2, H302   Forårsager alvorlig øjenskade. 2, H318 
Hudsensibilisering. 1, H317   Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.. 3, H412

	Methacrylerede oligomerer
	(Patent)
	20-50
	Øjenirritation. 2, H318        STOT SE3, H335

	Fotoinitiator
	(Patent)
	0,5-5
	Hudsensibilisering. 1, H317    Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger 2, H411


Der er ingen yderligere indholdsstoffer til stede, som, efter leverandørens nuværende viden og i de relevante koncentrationer, er klassificeret som sundhedsfarlige eller miljøfarlige, er PBT'er, vPvB'er eller stoffer af tilsvarende problematisk karakter eller er blevet tildelt en eksponeringsgrænse på arbejdspladsen og derfor kræver indberetning i dette afsnit. 
AFSNIT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 
Generelt råd: Søg lægehjælp. Vis dette sikkerhedsdatablad til den behandlende læge.

Hudkontakt: Vask huden med sæbe og vand i mindst 20 minutter. Fjern eventuelt tilsmudset tøj og tilsmudsede sko og rengør dem før de bruges igen. Søg lægehjælp, hvis der opstår irritation. 

Øjenkontakt: Fjern straks kontaktlinserne og skyl øjnene kontinuerligt med rent vand i mindst 15 minutter. Søg lægehjælp.

Indåndet: Fjern den eksponerede person fra eksponeringskilden i frisk luft. Søg lægehjælp, hvis der opstår nogen irritation. Hvis personen er bevidstløs, skal vedkommende lægges i stabilt sideleje, og der skal straks søges lægehjælp. Oprethold en åben luftvej. Løsn stramt tøj som f.eks. krave, slips eller bælte.

Indtagelse: Skyl munden med vand, og sørg for frisk luft omkring den tilskadekomne. Giv ikke personen noget at spise eller drikke. Søg lægehjælp, hvis personen er bevidstløs eller utilpas. 

Beskyttelse af førstehjælpere: Der må ikke træffes foranstaltninger, der indebærer nogen personlig risiko, eller uden passende uddannelse. Hvis der er mistanke om, at dampe stadig er til stede, skal redningsmanden bære en egnet maske eller et selvforsynet åndedrætsværn. Det kan være farligt for den person, der yder hjælp til at give mund-til-mund genoplivning. Vask tilsmudset tøj grundigt med vand, før det tages af, eller bær handsker. 

 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 
   Potentielle akutte sundhedsvirkninger 
Øjenkontakt: Ingen kendte signifikante virkninger eller kritiske farer. 

Indånding: Kan forårsage irritation af luftvejene.
Hudkontakt: Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. 
Indtagelse: Ingen kendte signifikante virkninger eller kritiske farer. 
   Tegn/symptomer på overeksponering 
Øjenkontakt: Uønskede symptomer kan omfatte: smerte eller irritation, tåreflåd og rødme.

Indånding: Bivirkninger kan omfatte følgende: Irritation af luftvejene, hoste. 

Hudkontakt: Bivirkninger kan omfatte følgende: Smerte eller irritation, rødme. 
Indtagelse: Ingen kendte signifikante virkninger eller kritiske farer. 
4.3 Angivelse af behov for øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling 
Bemærkninger til lægen: Behandl symptomatisk. Kontakt straks giftbehandleren, hvis store mængder er indtaget eller indåndet. 

Specifikke behandlinger: Ingen specifik behandling. 

AFSNIT 5: Brandbekæmpelsesforanstaltninger

5.1 Slukningsmedier 
Egnede slukningsmidler: Brug vandspray, alkohol-resistent skum, tørt kemikalie eller kuldioxid.
5.2 Specifikke farer, der er forbundet med kemikaliet
Farer ved stoffet eller blandingen: Dette materiale er skadeligt for vandlevende organismer med langvarige virkninger. Brandvand, der er forurenet med dette materiale, skal opsamles og må ikke udledes til vandløb, kloak eller afløb. 
Farlige termiske nedbrydningsprodukter: Ingen specifikke data. 
5.3 Råd til brandmænd 
Særlige beskyttelsesforanstaltninger for brandmænd: Brandmænd skal bære passende beskyttelsesudstyr og selvstændigt åndedrætsværn (SCBA) med et fuldt ansigtsværn i positiv trykfunktion. Beklædning til brandmænd (herunder hjelme, beskyttelsesstøvler og handsker), der er i overensstemmelse med den europæiske standard EN 469, vil give et grundlæggende beskyttelsesniveau i forbindelse med kemiske hændelser. 

AFSNIT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld
6.1 Personlige forholdsregler, personlige værnemidler og nødprocedurer
Brug personlige værnemidler. Undgå støvdannelse. Undgå indånding af dampe, tåge eller gas. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Evakuer personale til sikre områder. Undgå indånding af støv. For personlige værnemidler henvises til afsnit 8.

6.2 Miljømæssige forholdsregler
Undgå yderligere lækage eller spild, hvis det er sikkert at gøre det. Lad ikke produktet komme ind i afløb. Udledning i miljøet skal undgås.

6.3 Metoder og materialer til inddæmning og oprensning
Lille spild: Stands lækagen, hvis det kan ske uden risiko. Flyt beholderne væk fra spildområdet. Fortyndes med vand og moppes op, hvis det er vandopløseligt. Alternativt, eller hvis materialet er vanduopløseligt, absorberes det med inert, tørt materiale  og anbringes i en egnet affaldsbeholder. Bortskaffes via en godkendt  affaldsbortskaffelsesleverandør. 
Stort spild: Stands lækagen, hvis det kan ske uden risiko. Flyt beholderne væk fra spildområdet. Gå til udslippet fra vindsiden. Forhindre indtrængen i kloakker, vandløb, kældre eller afgrænsede områder. Spild skylles ind i et spildevandsrensningsanlæg eller gøres på følgende måde: Inddæm og opsaml spildet med ikke-brændbart, absorberende materiale, f.eks. sand, jord, vermikulit eller diatoméjord, og anbring det i beholder til bortskaffelse i henhold til lokale bestemmelser. Bortskaffes via en godkendt affaldsbortskaffelsesleverandør. Forurenet absorberende materiale kan udgøre samme fare som det spildte produkt. 
6.4 Henvisning til andre afsnit 
Se afsnit 1 for kontaktoplysninger i nødstilfælde. 
Se afsnit 8 for oplysninger om passende personlige værnemidler. 
Se afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldsbehandling. 
AFSNIT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker udlevering
Beskyttelsesforanstaltninger: Tag passende personlige værnemidler på (se afsnit 8). Personer med tidligere hudsensibiliseringsproblemer bør ikke arbejde i processer hvor dette produkt anvendes. Må ikke komme i øjnene eller på hud eller tøj. Må ikke indtages. Undgå indånding af dampe eller tåge. Undgå udledning til miljøet. Må kun anvendes med tilstrækkelig ventilation. Brug passende åndedrætsværn, når ventilationen er utilstrækkelig. Opbevares i den originale beholder eller et godkendt alternativ fremstillet af et kompatibelt materiale, som holdes tæt lukket, når det ikke er i brug. Tomme beholdere tilbageholder produktrester og kan være farlige. 
Beholderen må ikke genbruges. 
Rådgivning om generel arbejdshygiejne: Det bør forbydes at spise, drikke og ryge i områder, hvor dette materiale håndteres, opbevares og forarbejdes. Arbejdstagerne skal vaske hænder og ansigt, før de spiser, drikker og ryger. Se også afsnit 8 for yderligere oplysninger om hygiejneforanstaltninger. 
7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuelle uforligeligheder 
Opbevares i overensstemmelse med lokale regler. Opbevares i original beholder beskyttet mod direkte sollys på et tørt, køligt og godt ventileret område, væk fra inkompatible materialer (se afsnit 10) samt mad og drikke. Opbevares under lås. Opbevar beholderen tæt lukket og forseglet, indtil den er klar til brug. Beholdere, der har været åbnet, skal omhyggeligt lukkes igen og holdes oprejst for at forhindre lækage. Må ikke opbevares i umærkede beholdere. Anvend passende indeslutning for at undgå miljøforurening. 
7.3 Særlige anvendelsesformål 
Anbefalinger: Ikke tilgængelig. 
Sektorspecifikke løsninger: Ikke tilgængelig. 
AFSNIT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre
Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering: Ikke tilgængelig.
Biologiske grænseværdier: Ikke tilgængelig.

DNEL/DMEL: Ingen DNEL'er/DMEL'er tilgængelige. 
PNEC: Ingen PNEC tilgængelig. 

8.2 Eksponeringskontrol 
Egnede tekniske foranstaltninger: Håndteres i overensstemmelse med god arbejdshygiejne og sikkerhedspraksis. Vask hænder før pauser og ved slutningen af arbejdsdagen.
Individuelle beskyttelsesforanstaltninger og hygiejneforanstaltninger: Vask hænder, underarme og ansigt grundigt efter håndtering af kemiske produkter, før du spiser, ryger og bruger toilettet og ved slutningen af arbejdsperioden. Der bør anvendes passende teknikker til at fjerne potentielt tilsmudset tøj. Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. Vask tilsmudset tøj inden genanvendelse. Sørg for, at øjenskyllestationer og sikkerhedsbrusere er tæt på arbejdsstationens placering. 
Øjen-/ansigtsbeskyttelse: Sikkerhedsbriller med sideskærme i overensstemmelse med EN 166. Brug udstyr til øjenbeskyttelse testet og godkendt i henhold til relevante statslige standarder som EN 166 (EU).
Hudbeskyttelse: Bær uigennemtrængeligt tøj. Typen af beskyttelsesudstyr skal vælges i forhold til koncentrationen og mængden af det farlige stof på det specifikke arbejdssted. Brug handsker ved håndtering. Handskerne skal inspiceres før brug. Brug korrekt teknik til aftagning af handsker (uden at røre handskens ydre overflade) for at undgå hudkontakt med dette produkt. Kontaminerede handsker skal bortskaffes efter brug i overensstemmelse med gældende lovgivning og god laboratoriepraksis. Vask og tør hænder. De udvalgte beskyttelseshandsker skal opfylde specifikationerne i EU-direktiv 89/686/EØF og den deraf afledte standard EN 374.
Åndedrætsværn: Brug støvmaske ved håndtering af store mængder.
Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet: Emissioner fra ventilations- eller arbejdsprocesudstyr bør kontrolleres for at sikre, at de opfylder kravene i miljøbeskyttelseslovgivningen. 
AFSNIT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

	Fysisk tilstand
	Væske

	Farve
	Beige / Gul / Grå / Gul / Grå / Hvid

	Lugt
	Ester-lignende lugt

	Smeltepunkt/frysepunkt
	Ikke tilgængelig

	Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunkt
	>100 °C (>212 °F)

	Antændelighed
	Ikke tilgængelig

	Nedre og øvre eksplosionsgrænse/brændbarhedsgrænse
	Ikke tilgængelig

	Flammepunkt
	Lukket kop: >100 °C (>212 °F) 
[Setaflash.]

	Selvantændelsestemperatur
	Ikke tilgængelig

	Nedbrydningstemperatur
	Ikke tilgængelig

	pH
	Ikke tilgængelig

	Kinematisk viskositet
	Ikke tilgængelig

	Opløselighed
	Næsten uopløseligt i vand, god opløselighed i de fleste organiske opløsningsmidler.

	Fordelingskoefficient n-octanol/vand (log-værdi)
	Ikke tilgængelig

	Damptryk
	Ikke tilgængelig

	Densitet og/eller relativ densitet
	1,15 g/mL ved 25 °C (tændt.)

	Relativ damptæthed
	Ikke tilgængelig

	Partikelegenskaber
	Ikke tilgængelig


AFSNIT 10: Stabilitet og reaktivitet
10.1 Reaktivitet: Der findes ingen specifikke testdata vedrørende reaktivitet for dette produkt eller dets indholdstoffer.
10.2 Kemisk stabilitet: Produktet er stabilt.
10.3 Mulighed for farlige reaktioner: Farlige reaktioner eller ustabilitet kan forekomme under visse forhold under opbevaring eller brug.
10.4 Forhold, der skal undgås: Lys, elektrostatisk udladning, varme, fugtighed. 
10.5 Uforenelige materialer: Polymerisationsinitiatorer, herunder peroxider, stærke oxiderende midler, alkoholer, kobber, kobberlegeringer, kulstofstål, jern, rust og stærke baser. 
10.6 Farlige nedbrydningsprodukter: Farlige nedbrydningsprodukter kan omfatte oxider af kulstof, kvælstof og forskellige kulbrintefragmenter. 
AFSNIT 11: Toksikologiske oplysninger
Akut toksicitet 
Oral: Ikke tilgængelig 
Indånding: Ikke tilgængelig 
Dermal: Ikke tilgængelig 
Oplysninger om sandsynlige eksponeringsveje: Ikke tilgængelig 
11.1 Potentielle akutte sundhedsvirkninger 
Hudkontakt 
Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. 
Øjenkontakt 
Forårsager alvorlig øjenskade. 
Indånding 
Ingen kendte signifikante virkninger eller kritiske farer. 
Indtagelse 
Ingen kendte signifikante virkninger eller kritiske farer. 
11.2 Symptomer relateret til fysiske, kemiske og toksikologiske egenskaber 
Hudkontakt 
Rødme, irritation 
Øjenkontakt 
Smerte eller irritation, vanding, rødme. 
Indånding 
Mistænkes for at skade forplantningsevnen, kan forårsage organskader. 
Indtagelse 
Mistænkes for at skade forplantningsevnen, kan forårsage organskader. 
11.3 Potentielle akutte sundhedsvirkninger 
Ikke tilgængelig. 
Generelt 
Når sensibiliseret, kan en alvorlig allergisk reaktion forekomme, når den efterfølgende udsættes for meget lave 
niveauer. Kan forårsage organskader ved langvarig eller gentagen eksponering (angiv eksponeringsvej 
hvis det er endeligt bevist, at faren ikke frembyder andre eksponeringsveje) 
Kræftfremkaldende egenskaber 
Ingen kendte signifikante virkninger eller kritiske farer. 
Mutagenicitet 
Ingen kendte signifikante virkninger eller kritiske farer. 
Teratogenicitet 
Ingen kendte signifikante virkninger eller kritiske farer. 
Udviklingsmæssige virkninger 
Ingen kendte signifikante virkninger eller kritiske farer. 
Fertilitetsvirkninger 
Mistænkes for at skade forplantningsevnen. 
Kimcellemutagenicitet
Ingen kendte signifikante virkninger eller kritiske farer.
AFSNIT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet 
Skadeligt for vandlevende organismer med langvarige virkninger. 
12.2 Persistens og nedbrydelighed 
Ikke tilgængelig 
12.3 Bioakkumulationspotentiale 
Ingen tilgængelige data 
12.4 Mobilitet i jorden 
Ingen tilgængelige data 
12.5 Andre skadelige virkninger 
Ingen kendte signifikante virkninger eller kritiske farer.
AFSNIT 13: Overvejelser vedrørende bortskaffelse 
13.1 Affaldsbehandlingsmetoder 
Produkt 
Bortskaffelsesmetoder: Affaldsdannelse bør undgås eller minimeres, hvor det er muligt. Bortskaffelse af dette produkt, løsninger og eventuelle biprodukter skal overholde kravene i lovgivningen om miljøbeskyttelse og bortskaffelse af affald og eventuelle regionale lokale myndigheders krav. Bortskaf overskydende og ikke-genanvendelige produkter via en godkendt affaldsbortskaffelsesleverandør. Affald bør ikke bortskaffes ubehandlet til kloaksystemet, medmindre det er i fuld overensstemmelse med kravene fra alle myndigheder med jurisdiktion. 
Farligt affald: Klassificeringen af produktet kan opfylde kriterierne for farligt affald.  
Emballage 
Bortskaffelsesmetoder: Affaldsdannelse bør undgås eller minimeres, hvor det er muligt. Affaldsemballage skal genanvendes. Forbrænding eller deponering bør kun overvejes, når genanvendelse ikke er mulig. 
Særlige forsigtighedsregler: Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde. Der skal udvises forsigtighed ved håndtering af tomme beholdere, der ikke er blevet rengjort eller skyllet ud. Tomme beholdere eller foringer kan tilbageholde nogle produktrester. Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord, vandveje, afløb og kloakker. 
AFSNIT 14: Transportoplysninger

14.1 FN-nummer
	ADR/RID: Ikke farligt gods.
	IMDG: Ikke farligt gods.
	IATA: Ikke farligt gods.


14.2 FN's officielle forsendelsesnavn
	ADR/RID: Ukendt.

	IMDG: Ukendt.

	IATA: Ukendt.


14.3 Transportfareklasse(r)
	ADR/RID: Ikke farligt gods.
	IMDG: Ikke farligt gods.
	IATA: Ikke farligt gods.


14.4 Emballagegruppe, hvis relevant
	ADR/RID: Ikke farligt gods.
	IMDG: Ikke farligt gods.
	IATA: Ikke farligt gods.


14.5 Miljøfarer
	ADR/RID: Nej
	IMDG: Nej
	IATA: Nej


14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren
Ingen tilgængelige data.
14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden
Ingen tilgængelige data.
AFSNIT 15: Lovpligtige oplysninger

15.1 Særlige bestemmelser/lovgivning for stoffet eller blandingen vedrørende sikkerhed, sundhed og miljø 
EU-forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) 
Bilag XIV - liste over stoffer, der skal godkendes 
Bilag XIV: Ingen af komponenterne er angivet. 
Særligt problematiske stoffer: Ingen af komponenterne er angivet.
Bilag XVII - begrænsninger for fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, blandinger og genstande: Finder ikke anvendelse. 
Andre EU-regler. Europæisk fortegnelse: Ikke bestemt. 
Ozonlagsnedbrydende stoffer (1005/2009/EU): Ikke opført på listen. 
Forudgående informeret samtykke (PIC) (649/2012/EU): Ikke opført på listen. 
Seveso-direktivet: Dette produkt er ikke underlagt Seveso-direktivet. 
Nationale forskrifter D. Lgs. 152/06: Ikke klassificeret.
15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering: Dette produkt indeholder stoffer, for hvilke der stadig kræves kemiske sikkerhedsvurderinger. 
AFSNIT 16: Andre oplysninger
Oplysninger om revision
	Oprettelsesdato
	13. august 2021

	Revisionsdato
	17. oktober 2023


Forkortelser og akronymer
ATE = Estimeret akut toksicitet 
CLP = Forordning om klassificering, mærkning og emballering [forordning (EF) nr. 1272/2008] 
DMEL = Afledt minimalt effektniveau 
DNEL = Afledt nuleffektniveau 
EUH-sætning = CLP-specifik faresætning 
PBT = Persistent, bioakkumulerende og giftig 
PNEC = Forventet nuleffektkoncentration 
RRN = REACH-registreringsnummer 
vPvB = Meget persistent og meget bioakkumulerende 
Datakilder: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006. 
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